Memoria técnica de instalación domótica
Proyecto: [Nombre del proyecto] · Emplazamiento: [Dirección, municipio] · Promotor: [Nombre] · Redactor: [Técnico / estudio] · Fecha: [dd/mm/aaaa] · Versión: [x.x]
1. Objeto y alcance
La presente memoria describe la instalación de automatización (domótica) prevista en [tipo de edificio: vivienda unifamiliar / vivienda en edificio plurifamiliar / local / oficina], así como las instalaciones asociadas de red de datos, seguridad y control de accesos, en la medida en que se integran con el sistema.
•  Alcance incluido: [iluminación, persianas y toldos, climatización, seguridad, accesos, red, audio…]
•  Alcance excluido: [instalación eléctrica general, ICT, climatización (equipos), etc.]
•  Coordinación con: [instalador eléctrico, climatización, carpintería, interiorismo]
2. Normativa de aplicación
•  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus ITC, en particular la ITC-BT-51, Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.
•  UNE-EN 50090: sistemas electrónicos para viviendas y edificios (KNX).
•  Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (Real Decreto 346/2011 y Orden ITC/1644/2011), cuando sea de aplicación.
•  UNE-EN 50131 para sistemas de alarma, cuando se incluyan.
•  Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, si hay videovigilancia.
•  Código Técnico de la Edificación en lo que afecte a la instalación.
•  [Otra normativa autonómica o municipal aplicable]
3. Descripción general del sistema
Tecnología: [KNX TP / Loxone / otra]. Arquitectura: [descentralizada sobre bus / centralizada en servidor]. Integración con: [climatización, audio, videoportero, alarma, cámaras, contadores].
Interfaz de usuario: pulsadores en pared en todas las estancias, [pantallas táctiles en …], aplicación móvil y acceso remoto seguro. La instalación mantendrá el funcionamiento básico mediante pulsadores aunque no haya conexión a internet.
4. Funciones por estancia
	Estancia
	Iluminación
	Persianas / toldos
	Climatización
	Sensores
	Otros

	Acceso / recibidor
	[On/off, apagado general]
	—
	—
	[Presencia]
	[Videoportero, escena salir]

	Salón-comedor
	[Regulación, escenas]
	[Motorizadas]
	[Zona clima]
	[Temperatura]
	[Audio, pantalla]

	Cocina
	[On/off]
	[Motorizada]
	[Zona clima]
	[Inundación, humo]
	[Corte de agua]

	Dormitorio principal
	[Regulación]
	[Motorizada]
	[Zona clima]
	[Temperatura]
	[Escena noche]

	Dormitorios
	[On/off]
	[Motorizadas]
	[Zona clima]
	—
	—

	Baños
	[Presencia]
	—
	[Toallero]
	[Inundación]
	—

	Exterior / terraza
	[Horario, crepuscular]
	[Toldo + sensor viento]
	—
	[Estación meteo]
	[Riego, piscina]

	Garaje
	[Presencia]
	—
	—
	[CO, si procede]
	[Puerta motorizada]



5. Cuadro domótico y espacio técnico
•  Ubicación: [armario técnico en …], ventilado y accesible, próximo al cuadro general de mando y protección.
•  Contenido: fuente de alimentación del bus, actuadores, interfaz IP, protecciones y bornas.
•  Reserva: espacio libre en el cuadro y en el armario para ampliaciones [≥ 20 % recomendado].
•  Alimentación: circuito independiente protegido para el cuadro domótico y el rack de comunicaciones.
•  Rack de comunicaciones: router, switch (PoE si procede), panel de parcheo, grabador y SAI.
6. Cableado y canalizaciones
•  Bus: [cable KNX TP certificado / cable del fabricante], en canalización según ITC-BT-51 y las instrucciones del fabricante del sistema.
•  Cajas de mecanismos de profundidad suficiente para alojar el acoplador de bus.
•  Circuitos de iluminación independientes por grupo de regulación previsto.
•  Alimentación y control en cada cajón de persiana y en cada toldo.
•  Cableado de datos categoría [6/6A] a tomas de red, puntos de acceso y cámaras.
•  Tubos de reserva vacíos entre plantas, hacia el exterior y hacia el armario técnico.
7. Red de datos y comunicaciones
Red estructurada con [n] tomas de red, [n] puntos de acceso WiFi en techo y segmentación en redes independientes: uso personal, invitados y dispositivos (domótica, cámaras). Acceso remoto mediante VPN o servicio seguro del fabricante con doble factor de autenticación.
8. Seguridad, videovigilancia y control de accesos
•  Alarma: [sistema, grado según UNE-EN 50131, detectores previstos].
•  Videovigilancia: [n] cámaras en [ubicaciones], grabación local, máscaras de privacidad y cartel informativo cuando se capten zonas fuera del ámbito doméstico.
•  Accesos: [videoportero IP, cerradura motorizada, apertura de cancela/garaje].
9. Programación, puesta en marcha y documentación final
•  Programación de escenas, horarios y lógicas según las funciones de este documento.
•  Pruebas de funcionamiento de cada circuito y de cada función con la propiedad.
•  Entrega de documentación: esquemas finales, listado de dispositivos y direcciones, proyecto de programación (por ejemplo, base de datos ETS en KNX), credenciales y manual de uso.
•  Formación a los usuarios en la entrega.
10. Mantenimiento
Se recomienda una revisión periódica [anual] de la instalación, la aplicación de actualizaciones de seguridad de los equipos conectados y la revisión de baterías y SAI.
11. Mediciones y presupuesto
	Capítulo
	Descripción
	Ud.
	Cantidad
	Precio
	Importe

	01
	Cuadro domótico y alimentación del bus
	[ud]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	02
	Actuadores (iluminación, regulación, persianas, clima)
	[ud]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	03
	Pulsadores, pantallas y sensores
	[ud]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	04
	Cableado de bus y canalizaciones
	[m]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	05
	Red de datos y WiFi
	[ud]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	06
	Seguridad y accesos
	[ud]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	07
	Programación, puesta en marcha y documentación
	[pa]
	1
	[ ]
	[ ]
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